|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | ***Estado do Rio de Janeiro*** | | | | | | | |  |  |  | Página 1 de | | | 3 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ***Fundo Municipal de Saúde de Aperibé*** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ***Anexo II - Proposta de Preços*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **PROCESSO Nº 00027-2021 Pregão presencial Nº001\_/2021-FMS DATA DA ABERTURA 19/04/2021 ÀS 13:00 H** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, PROPOSTA Nº 02934.539000/1200-08** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ITEM |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE |  | ESTIMATIVA UNITÁRIO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | 1 | |  | LONGARINA EM PROLIPROPILENO ASSENTO/ ENCOSTO/03 LUGARES | UN | | 4 | 450,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 2 | |  | COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO: NO MÍNIMO POSSUA 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUENCIA DE 3.0 GHz, 1 DISCO RÍGIDO DE 1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM ddr4 2.133 MHz OU SUPERIOR, DUAL CHANNEL. A PLACA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX. 1 SLOTPCI-EXPRESS 2.0 X 16 OU SUPERIOR. SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADO 1GB SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, NO MINIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, MINIMO 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI.CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9). INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 b/g/n. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 bits). D***escrição completo vide item 4 Termo de Referência.*** | UN | | 2 | 4.924,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 3 | |  | ESCADA com 2 degraus: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; | UN | | 13 | 369,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 4 | |  | NEGATOSCÓPIO TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS | UN | | 1 | 700,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 5 | |  | MESA de Escritório Base: AÇO/ FERRO PINTADO; COMPOSIÇÃO: SIMPLES; MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS | UN | | 1 | 558,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 6 | |  | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) AÇO INOX/ALT DE 90CM A 110CM X LARG DE 50CM X COMP DE 50 A 70CM | UN | | 2 | 3.942,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 7 | |  | FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL TIPO LED 81.000 A 130.000 LUXSISTEMA DE EMERGÊNCIA/BATERIA /PEDESTAL COM RODÍZIOS /BRAÇO ARTICULADO/PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS/AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA | UN | | 1 | 25.530,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 8 | |  | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL POSSUI: SUPORTE COM RODÍZIOS/VÁLVULA DE SEGURANÇA/FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDROFLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 | UN | | 1 | 5.337,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  | *Desenvolvido por SAPITUR* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | ***Estado do Rio de Janeiro*** | | | | | | | |  |  |  | Página 2 de | | | 3 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ***Fundo Municipal de Saúde de Aperibé*** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ***Anexo I - Proposta de Preços*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | 8 | |  | LPM | UN | | 1 | 5.337,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 9 | |  | SUPORTE DE HAMPER EM AÇO INOXIDÁVEL | UN | | 1 | 557,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 10 | |  | RÉGUA DE GASES (ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA DE PAREDE) POSSUI: ABERTURA FRONTAL BASCULANTE/VÁLVULA DE IMPACTO DE DUPLO ESTÁGIO/MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO PONTOS DE GASES/PONTOS DE LÓGICA/PONTOS DE ENERGIA DE 03 A 05 PONTOS | UN | | 3 | 2.601,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 11 | |  | CARRO DE EMERGÊNCIA Possui: Suporte para cilindro, Suporte de soro, Régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50M, Suporte para desfibrilador, Gavetas mínimo de 03, Tábua de massagem. | UN | | 1 | 4.620,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 12 | |  | MESA de mayo material de confecção:aço inoxidável | UN | | 1 | 708,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 13 | |  | FOCO CIRÚRGICO DE TETO com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica). D***escrição completo vide item 4 Termo de Referência.*** | UN | | 1 | 69.389,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 14 | |  | MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA CENTRO CIRÚRGICO CAPNOGRAFIA/AGENTES ANESTÉSICOS/ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50ML/MIN / SEM AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA 5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10'' A 12''/ PRESSÃO INVASIVA (PI) | UN | | 2 | 40.000,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 15 | |  | CARDIOVERSOR BATERIA POSSUI:MEMÓRIA DE ECG/IMPRESSORA/MODULO DEA/COMANDO NAS PÁS CARGA E DISPARO | UN | | 1 | 21.000,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 16 | |  | BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: DE 30 ATÉ 49 L; | UN | | 2 | 231,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 17 | |  | FOCO REFLETOR Ambulatorial – Iluminação: LED, Haste flexível | UN | | 1 | 594,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 18 | |  | BANQUETA PARA PARTO VERTICAL COMPOSIÇÃO POLIETILENO | UN | | 1 | 588,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 19 | |  | MESA PARA REFEIÇÃO POSSUI: REGULAGEM/ESTRUTURA/BASE/RODÍZIOS AÇO OU FERRO | UN | | 11 | 289,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  | *Desenvolvido por SAPITUR* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ***Estado do Rio de Janeiro*** | | | | | | | |  |  |  | Página 3 de | | | 3 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Fundo Municipal de Saúde de Aperibé*** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Anexo I - Proposta de Preços*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | |  | PINTADO/MDF. | UN | | 11 | 289,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 20 | |  | MESA DE CABECEIRA POSSUI: PORTAS/GAVETA: MATERIAL DE CONFECÇÃO MDP/ MDF/AÇO CARBONO | UN | | 11 | 701,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 21 | |  | CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D 28/POSSUI: RODÍZIOS/MATERIAL DE CONFECÇÃO/MANIVELAS/CABECEIRA E PESEIRA AÇO OU FERRO PINTADO/NO MÍNIMO 2/GRADES LATERAIS | UN | | 11 | 5.274,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 22 | |  | ARMÁRIO DE AÇO Dimensões/prateleiras: altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm / 03 ou 04Material confecção: aço capacidade mínima da prateleira: 40 kg | UN | | 13 | 569,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 23 | |  | LANTERNA CLÍNICA ALUMÍNIO - LED | UN | | 10 | 68,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 24 | |  | Esfigmomanometro ADULTO TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON | UN | | 10 | 170,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | 25 | |  | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 16 KG, DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 (MM), TARA | UN | | 1 | 955,00 |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL GERAL POR EXTENSO: | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | PRAZO DE FORNECIMENTO: VIDE ÍTEM 3 DO EDITAL VALIDADE DA PROPOSTA: APÓS 60 DIAS FORMA DE PAGAMENTO: VIDE ITEM 19 DO EDITAL | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PREGOEIRO | | | | | CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CNPJ N°: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  RUA E N°:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  CIDADE \_\_\_\_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  BANCO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  AGÊNCIA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  CONTA CORRENTE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  EMAIL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  TELEFONE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Desenvolvido por SAPITUR* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |  |