|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***Estado do Rio de Janeiro*** |  |  |  | Página 1 de |  3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Fundo Municipal de Saúde de Aperibé*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Anexo II - Proposta de Preços*** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PROCESSO Nº 00027-2021 Pregão presencial Nº001\_/2021-FMS DATA DA ABERTURA 19/04/2021 ÀS 13:00 H** |  |  |
|  | **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, PROPOSTA Nº 02934.539000/1200-08**  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE |  | ESTIMATIVA UNITÁRIO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |  |

 |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | LONGARINA EM PROLIPROPILENO ASSENTO/ ENCOSTO/03 LUGARES  | UN | 4 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO: NO MÍNIMO POSSUA 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUENCIA DE 3.0 GHz, 1 DISCO RÍGIDO DE 1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM ddr4 2.133 MHz OU SUPERIOR, DUAL CHANNEL. A PLACA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX. 1 SLOTPCI-EXPRESS 2.0 X 16 OU SUPERIOR. SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADO 1GB SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, NO MINIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, MINIMO 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI.CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9). INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 b/g/n. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 bits). D***escrição completo vide item 4 Termo de Referência.*** | UN | 2 | 4.924,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | ESCADA com 2 degraus: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL;  | UN | 13 | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | NEGATOSCÓPIO TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS  | UN | 1 | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | MESA de Escritório Base: AÇO/ FERRO PINTADO; COMPOSIÇÃO: SIMPLES; MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS  | UN | 1 | 558,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) AÇO INOX/ALT DE 90CM A 110CM X LARG DE 50CM X COMP DE 50 A 70CM  | UN | 2 | 3.942,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL TIPO LED 81.000 A 130.000 LUXSISTEMA DE EMERGÊNCIA/BATERIA /PEDESTAL COM RODÍZIOS /BRAÇO ARTICULADO/PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS/AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA  | UN | 1 | 25.530,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL POSSUI: SUPORTE COM RODÍZIOS/VÁLVULA DE SEGURANÇA/FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDROFLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49  | UN | 1 | 5.337,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Desenvolvido por SAPITUR* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***Estado do Rio de Janeiro*** |  |  |  | Página 2 de |  3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Fundo Municipal de Saúde de Aperibé*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Anexo I - Proposta de Preços*** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | LPM  | UN | 1 | 5.337,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  | SUPORTE DE HAMPER EM AÇO INOXIDÁVEL  | UN | 1 | 557,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  | RÉGUA DE GASES (ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA DE PAREDE) POSSUI: ABERTURA FRONTAL BASCULANTE/VÁLVULA DE IMPACTO DE DUPLO ESTÁGIO/MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO PONTOS DE GASES/PONTOS DE LÓGICA/PONTOS DE ENERGIA DE 03 A 05 PONTOS  | UN | 3 | 2.601,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  | CARRO DE EMERGÊNCIA Possui: Suporte para cilindro, Suporte de soro, Régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50M, Suporte para desfibrilador, Gavetas mínimo de 03, Tábua de massagem.  | UN | 1 | 4.620,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  | MESA de mayo material de confecção:aço inoxidável  | UN | 1 | 708,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  | FOCO CIRÚRGICO DE TETO com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica). D***escrição completo vide item 4 Termo de Referência.*** | UN | 1 | 69.389,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  | MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA CENTRO CIRÚRGICO CAPNOGRAFIA/AGENTES ANESTÉSICOS/ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50ML/MIN / SEM AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA 5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10'' A 12''/ PRESSÃO INVASIVA (PI)  | UN | 2 | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  | CARDIOVERSOR BATERIA POSSUI:MEMÓRIA DE ECG/IMPRESSORA/MODULO DEA/COMANDO NAS PÁS CARGA E DISPARO  | UN | 1 | 21.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  | BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: DE 30 ATÉ 49 L;  | UN | 2 | 231,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 |  | FOCO REFLETOR Ambulatorial – Iluminação: LED, Haste flexível  | UN | 1 | 594,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 |  | BANQUETA PARA PARTO VERTICAL COMPOSIÇÃO POLIETILENO  | UN | 1 | 588,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 |  | MESA PARA REFEIÇÃO POSSUI: REGULAGEM/ESTRUTURA/BASE/RODÍZIOS AÇO OU FERRO  | UN | 11 | 289,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Desenvolvido por SAPITUR* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***Estado do Rio de Janeiro*** |  |  |  | Página 3 de |  3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Fundo Municipal de Saúde de Aperibé*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Anexo I - Proposta de Preços*** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 |  | PINTADO/MDF.  | UN | 11 | 289,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | MESA DE CABECEIRA POSSUI: PORTAS/GAVETA: MATERIAL DE CONFECÇÃO MDP/ MDF/AÇO CARBONO  | UN | 11 | 701,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 |  | CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D 28/POSSUI: RODÍZIOS/MATERIAL DE CONFECÇÃO/MANIVELAS/CABECEIRA E PESEIRA AÇO OU FERRO PINTADO/NO MÍNIMO 2/GRADES LATERAIS  | UN | 11 | 5.274,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 |  | ARMÁRIO DE AÇO Dimensões/prateleiras: altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm / 03 ou 04Material confecção: aço capacidade mínima da prateleira: 40 kg  | UN | 13 | 569,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 23 |  | LANTERNA CLÍNICA ALUMÍNIO - LED  | UN | 10 | 68,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24 |  | Esfigmomanometro ADULTO TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON  | UN | 10 | 170,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 16 KG, DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 (MM), TARA  | UN | 1 | 955,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL GERAL POR EXTENSO: |  |  |  |
|  |  |  | PRAZO DE FORNECIMENTO: VIDE ÍTEM 3 DO EDITALVALIDADE DA PROPOSTA: APÓS 60 DIASFORMA DE PAGAMENTO: VIDE ITEM 19 DO EDITAL |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PREGOEIRO | CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CNPJ N°: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_RUA E N°:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CIDADE \_\_\_\_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_BANCO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_AGÊNCIA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CONTA CORRENTE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EMAIL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_TELEFONE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Desenvolvido por SAPITUR* |  |  |  |